# Maximal zulässige absolute Radiendifferenz (P-CHAN-00171)

P-CHAN-00171 | Maximal zulässige absolute Radiendifferenz bei Kreisprogrammierung
Beschreibung | Über den Parameter wird die zulässige absolute Radiendifferenz bei inaktiver Kreismittelpunktskorrektur (G164) der Kreisradien zwischen Startpunkt und Zielpunkt festgelegt. Befindet sich die Radiendifferenz eines programmierten Kreises unterhalb des durch den Parameter festgelegten Grenzwertes, so wird der Kreisradius ausgehend vom Startradius linear in den Zielradius überführt; - andernfalls wird die Fehlermeldung ID 21758 ausgegeben.
Ist der Parameter nicht belegt, dann wirkt der Standardwert.
Bei Belegen des Werts mit 0 ist keine Radiendifferenz zulässig.

Für den prozentualen Kreisradiusdifferenzfehler ist Maximal zulässige prozentuale Radiendifferenz (P-CHAN-00172) zu berücksichtigen.

Parameter | max_radius_diff_circle
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 < max_radius_diff_circle < 10000
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 50
Anmerkungen | P-CHAN-00171 ist nur bei inaktiver Kreismittelpunktskorrektur (G164) wirksam. Parametrierbeispiel: Der Kreisradiusfehler darf 0.01mm betragen. max_radius_diff_circle 100