# ID 14043

Nicht definierter Modus für Dateihandling @P3 eingetragen.
Beschreibung | Der übergeben Parameter @P3 legt den Modus für das Dateihandling fest. Zulässige Werte sind 0 und 1. Der Wert beschreibt ob eine Messung zur Ermittlung von Parametern für die Volumetrische Kompensation durchgeführt wird (@P3=1) oder eine Nachmessung einer bereits kompensierten Kinematik erfolgt (@P3=0). Dementsprechend wird die Logging Datei mit der Endung `*_log` oder `*_control_log` bzw. die Kompensationsdatei mit `*` bzw. `*_control` versehen.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter @P3 korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
%2: | Unterer Grenzwert
%3: | Oberer Grenzwert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm