# Messages at offset limits (P-MANU-00014)

P-MANU-00014 | Output a message at offset limit
Description | If this parameter is set to TRUE, the CNC generates a warning if a manual movement stops at a relative offset limit (P-AXIS-00137, P-AXIS-00138) or at an absolute offset limit (P-AXIS-00492, P-AXIS-00493).
Parameter | move_limit_warning
Data type | BOOLEAN
Data range | 0/1
Dimension | ----
Default value | 0
Remarks | This parameter is available as of CNC Build 2.11.2804.12