# Positionskorrektur

In manchen Applikationen wird die Handbetriebsschnittstelle zur Positionskorrektur eingesetzt. Im Allgemeinen müssen dann auch Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingestellt werden können, die grösser sind als die Maximalwerte. Die Einstellung gesonderter Dynamikwerte für den Handbetrieb ist über die folgenden Parameter möglich.

## Weiterführende Informationen

- Geschwindigkeit Handbetrieb bei Positionskorrektur (P-AXIS-00365)
- Beschleunigung Handbetrieb bei Positionskorrektur (P-AXIS-00366)