# ID 110588

Die angegebene, relevante Messflanke ist ungueltig.
Beschreibung | Im Parameter P-AXIS-00518 „kenngr.measure.edge“ wird die relevante Messflanke für eine Messfahrt (z.B. G100) festgelegt. Die vorgefundene Einstellung ist jedoch ungültig. Zulässige Werte sind POS (positive Flanke) oder NEG (negative Flanke).
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters P-AXIS-00517
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00518 für die relevante Messflanke korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der Achse
%3: | Aktueller Wert [-]
Gewählte Messsignalquelle P-AXIS-00516
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert für relevante Messflanke P-AXIS-00518
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierte Wert für relevante Messflanke P-AXIS-00518
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.