# ID 20941

Falsche oder undefinierte Getriebestufe programmiert.
Beschreibung | In den Kanalparametern ist Spindelgetriebeschalten aktiviert (P-CHAN-00052). Die programmierte Getriebestufe (M40-M45) passt nicht zur Spindeldrehzahl oder der zugehörige Drehzahlbereich ist in der Kanalparameterliste (P-CHAN-00058, P-CHAN-00055) für diese Spindel nicht definiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des NC-Programms. Zur Spindeldrehzahl muss die korrekte zugehörige Getriebestufe gemäß der spindelspezifischen Drehzahltabelle in der Kanalparameterliste programmiert werden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Programmierte Getriebestufe
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.