# ID 13281

Positioniergeschwindigkeit @P8 nicht definiert.
Beschreibung | Es ist keine Vorschubgeschwindigkeit für die Positionierung übergeben worden. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm