# Konfigurationsdatei

Die Datei SysCalibConfigToolSettingProbe.nc wird innerhalb des Zyklus ausgeführt und dient der Parametrierung des Werkzeugmesstasters.

Für die Kalibrierung ist es ausreichend, den Mess- und Positioniervorschub sowie den ungefähren Durchmesser des Messtellers vorzugeben. Dieser wird für die Vorpositionierung benötigt.

Nach der erfolgreichen Kalibrierung müssen die ermittelten Ergebniswerte ebenfalls in die Konfigurationsdatei eingetragen werden.

Für den Wert MESS_POS muss dabei die Nummer eingetragen werden, welche dem Zyklus durch @P20 übergeben wird.

Folgende Werte müssen vor Starten des Zyklus eingetragen werden:

Variablen | Beschreibung
V.CYC.SysConf_Meas_feed[MESS_POS] | Messvorschub
V.CYC.SysConf_Meas_feed_max[MESS_POS] | Positioniervorschub
V.CYC.SysConf_Plate_Diam[MESS_POS] | Ungefährer Durchmesser des Messtaster-Tellers.

Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigToolSettingProbe.nc kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

## Programmierbeispiel

Konfigurationsdatei

V.CYC.SysConf_Meas_feed[1] = 500 (measuring feed rate)

V.CYC.SysConf_Meas_feed_max[1] = 1000 (positioning feed rate)

V.CYC.SysConf_Plate_Diam[1] = 30 (estimated plate diameter)

M17

Folgende Werte müssen nach der erfolgreichen Durchführung des Zyklus eingetragen werden:

Variablen | Beschreibung
V.CYC.SysConf_Pos_Ax1[MESS_POS] | Mitte des Messtasters in der X-Achse
V.CYC.SysConf_Pos_Ax2[MESS_POS] | Mitte des Messtasters in der Y-Achse
V.CYC.SysConf_Pos_Ax3[MESS_POS] | Oberflächenposition des Messtasters in der Z-Achse
V.CYC.SysConf_Plate_Diam[MESS_POS] | Gemessener Durchmesser des Messtaster-Tellers.