# ID 110482

Ungueltiger Wertebreich fuer Referenzieren mit Auswerten des Encoderueberlaufs.
Beschreibung | Der Achsparameter P-AXIS-00355 liegt außerhalb des zulässigen Wertebereiches.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe dieser Warnung, Korrektur des Parameters auf 0, damit wird eine antriebstypabhängige Standardbelegung aktiviert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrekten Wert für P-AXIS-00355 eingeben.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
%3: | Unterer Grenzwert [-]
%4: | Oberer Grenzwert [-]
%5: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.