# Abfrage von Kopplungszustand/ Kopplungsnummer über Variablen

Über Variablen im NC-Programm kann der aktuelle Kopplungszustand und die aktuell bzw. zuletzt aktive Kopplungsgruppe abgefragt werden. Dazu werden folgende achsgruppenspezifischen Variablen neu eingeführt:

Syntax Abfrage der aktuellen bzw. zuletzt aktiven Kopplungsgruppe:
V.G.AX_LINK.NR

Syntax Abfrage des aktuellen Kopplungszustandes:
V.G.AX_LINK.ACTIVE

Bei diesen Variablen sind nur Lesezugriffe zulässig. Schreiboperationen führen zu einer Fehlermeldung mit Programmabbruch.