# Quittierung für Signale aktivieren (P-STUP-00118)

P-STUP-00118 | Quittierung für Signale aktivieren
Beschreibung | Dieser Parameter aktiviert einen Modus, der bei versendeten Standardsignalen auf Decoder-Ebene wartet, bis die Speicherung des Signals quittiert wird. Broadcast-Signale und synchronisierte Signale auf Interpolator-Ebene (#SIGNAL SYN[…]) sind nicht betroffen.

Über P-STUP-00119 kann die maximale Anzahl der zu speichernden Events festgelegt werden.

Der Fehler ID 250001 kann mit gesetztem P-STUP-00118 auf Decoder-Ebene nicht mehr auftreten.

Parameter | signal_wait.use_signal_acknowledge
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Funktion deaktiviert 1: Funktion aktiviert
Dimension | ---
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.02 bzw. V3.1.3108.02