# ID 14313

Die Länge des Rohteils in Y ist nicht oder unzulässig definiert.
Beschreibung | Keine oder ungültige Definition der Länge des Rohteils in Y-Richtung.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren der Rohteillänge in Y beim Zyklusaufruf mit einem Wert größer gleich der Zapfenlänge beziehungsweise des Zapfendurchmessers.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm