# ID 70383

Der skalierte Grenzwert ist groesser als der Maximalwert des konfigurierten Datentyps.
Beschreibung | Der skalierte (siehe P-AXIS-00401) Parameter P-AXIS-00409 ist größer als der Maximalwert des mit Parameter P-AXIS-00399 eingestellten Datentyps.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, Begrenzung von P-AXIS-00409 auf den Maximalwert entsprechend P-AXIS-00399.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00409 anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Wert von P-AXIS-00396 zur Identifikation der Antriebsfunktion.
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00409.
%4: | Aktueller Wert [-]
Skalierungsfaktor (siehe P-AXIS-00401).
%5: | Grenzwert [-]
Maximal möglicher Wert für P-AXIS-00409 unter Berücksichtigung von P-AXIS-00399 und P-AXIS-00401, gleichzeitig korrigierter Wert..
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.