# Messoffset

Anwahl: G101 <Achsname> <Einrechnungsfaktor>

Der Messoffset (Messversatz) ist der Offset zwischen den aufgenommenen Messwerten und der Zielposition.

Mit G101 wird der Messoffset entsprechend vorgegebenem Einrechnungsfaktor als zusätzliche Verschiebung in die Achskoordinaten eingerechnet.

Abb.: Messoffset zwischen Messsignal und Zielpunkt

Wirksamkeit

- Wirksam bis zur Abwahl bzw. bis zum Programmende.
- Ein neuer Messoffset wirkt sich erst bei der nächsten absoluten Programmierung (G90) aus.

Abwahl: G102 <Achsname><Dummyzahl>