# Durchmesseranzeige (P-CHAN-00256)

P-CHAN-00256 | Durchmesseranzeige bei der Drehbearbeitung
Beschreibung | Mit Hilfe dieses Parameters kann bei der Drehbearbeitung die Anzeige der über das PLC-Interface (HLI) bereitgestellten (PCS)-Positionswerte umgeschaltet werden. Wird der Parameter auf Eins gesetzt, so erfolgt bei aktiver Durchmesserprogrammierung (G51) die Anzeige als Durchmesserwert.
Parameter | display_diameter_pos
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Radiusanzeige bei aktivem G51 (Default). 1: Durchmesseranzeige bei aktivem G51.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |