# Aktivierung (P-AXIS-00380)

P-AXIS-00380 | Aktivierung der achsspezifischen Istwerttransformation
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Transformation ein- bzw. ausgeschaltet. Ein/Ausschalten ist nur während Steuerungshochlauf möglich.
Parameter | trafo.actual_pos.enable
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Transformation ist ausgeschaltet (Standard) 1: Transformation ist eingeschaltet
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |