# ID 21520

Speicher für externe Variablen zu klein! Nicht alle externen Variablen verfügbar!
Beschreibung | Dies ist eine Folgefehlermeldung von ID 21518 oder ID 21519. Bei der Berechnung der Adresse einer (oder mehrerer) globalen oder kanalspezifischen externen Variablen wurde festgestellt, dass die berechnete Adresse außerhalb des zulässigen Adressbereichs liegt. Im Parameter 2 dieser Fehlermeldung kann die benötigte Anzahl an 24-Byte Speicherblöcken (s. P-STUP-00037) abgelesen werden, die benötigt werden um alle externen Variablen anzulegen.

Fehlermeldung ist auch möglich bei Nutzung von V.CH.-Variablen.
Die Angabe der Speichergröße für V.CH.-Variablen erfolgt über P-CHAN-00424.

Reaktion | Klasse | 2 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt, aber es stehen nicht alle externen Variablen zur Verfügung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Variablenanzahl reduzieren oder Speicher für V.E.- bzw. V.CH.-Variablen erhöhen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktuell konfigurierte Anzahl an 24-Byte Speicherblöcken P-STUP-00037
%2: | Erwarteter Wert [-]
Benötigte Anzahl an 24-Byte Speicherblöcken P-STUP-00037
%3: | Erwarteter Wert [-]
Optionaler Parameter: Benötigte Speichergröße in Bytes
%4: | Aktueller Wert [-]
Optionaler Parameter: Bezeichner der Variablenart „E“ für V.E.-Variablen „CH“ für V.CH.-Variablen
Fehlertyp | -