# ID 90172

Abgeben der Hauptachse der Ebene bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur nicht erlaubt.
Beschreibung | Es soll eine Hauptachse der aktiven Bearbeitungsebene abgegeben werden, ohne dass der Werkzeugradius zuvor abgebaut worden ist. Dieser Fehler kann nur bei folgender NC-Programmsequenz auftreten: Falsch: N150 G139 G19 ( Y-Z ) N160 G41 G1 Y30 Z0
N170 G1 Y40
N180 G1 Y50
N190 G40
N200 #PUT AX[Z] ( Achse in Ebene erforderlich)
N210 G01 Y70 ( Abwahlsatz für WRK noch erforderlich)

Korrigiert:

N150 G139 G19 ( Y-Z )

N160 G41 G1 Y30 Z0
N170 G1 Y40
N180 G1 Y50
N190 G40
N200 G01 Y70 ( Abwahlsatz für WRK noch erforderlich)

N210 #PUT AX[Z]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung
Abhilfe | Klasse | 6 | Modifikation des NC-Programms
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.