# ID 14371

Spindeldrehzahl nicht definiert.
Beschreibung | Vor dem Zyklusaufruf muss eine gültige Spindeldrehzahl programmiert und die Spindel über M3/M4 aktiviert sein.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Gültige Spindeldrehzahl angeben und die Spindel vor dem Zyklusaufruf aktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm