# Parameter für Messen auf Festanschlag

## Weiterführende Informationen

- Limit für Schleppabstand (P-AXIS-00331)
- Anzahl der Lagereglerzyklen (P-AXIS-00332)
- Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00774)
- Minimalzeit für Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00775)
- Minimalweg für Aktivierung der Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00776)
- Prozentualer Minimalweg bei Festanschlagserkennung mit Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00777)
- Maximale Positionsänderung bei Festanschlagserkennung mit Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00778)