# Umschalten des Messtyps (#MEAS MODE)

Mit dem folgenden Befehl kann der Messtyp über das NC-Programm festgelegt werden.

Syntax:
#MEAS MODE [ [<meas_type>]

<meas_type> | Messtyp gemäß Kapitel Umschalten des Messtyps.

Über die Programmierung von #MEAS MODE ohne Parameter wird der Default-Messtyp angewählt, der in dem Kanalparameter P-CHAN-00057 angegeben ist.

## Programmierbeispiel

Umschalten des Messtyps

N10 #MEAS MODE[3] | (Messtyp 3)
N20 G100 X150 | (Messbewegungssatz)
.. |
N100 #MEAS MODE | (Default-Messtyp)
.. |
M30 |