# ID 50388

Unzulaessige Anzahl von LATE SYNC Funktionen im Kanal.
Beschreibung | Die Anzahl von in einer NC Zeile programmierten Kanalspezifischen M-Funktionen mit später Synchronisation (Late sync, Typen MVS_SLM, MVS_SLP) ist begrenzt. Nach Triggerung der aktiven M-Funktionen durch G01 Bewegungssatz oder explizite Triggerung über NC Befehl bleiben die M-Funktionen intern bis zur Synchronisation mit der PLC aktiv.

Für nähere Informationen über M-H-Funktionen siehe

[FCT-C1// Kapitel: Verhalten der „späten“ Synchronisation].

[FCT-C1// Kapitel Parametrierung der Synchronisationsarten].

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Anzahl der pro NC Zeile programmierten Kanalspezifischen M-Funktionen mit später Synchronisation reduzieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Satznummer im NC Programm.
%2: | Grenzwert [-]
Anzahl aktuell in einer NC Zeile programmierter achsspezifischer M-Funktionen mit später Synchronisation.
%3: |
Maximal zulässige Anzahl von M-Funktionen mit später Synchronisation pro Achse und NC Zeile.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.