# ID 110476

Korrekturwertänderung in Spindelsteigungsfehlerkompensation überschreitet Wertebereich.
Beschreibung | Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Korrekturwerte (s. P-COMP-00023, P-COMP-00024) in der Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation ist größer als erlaubt. Bei metrischer Eingabe in 0,1 µm (s. P-COMP-00017) werden die Korrekturwerte in der Steuerung mit der Auflösung der Achse (s. P-AXIS-00234/P-AXIS-00233) multipliziert.
Reaktion | Klasse | 3 | Die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird nicht aktiviert.
Abhilfe | Klasse | 7 | Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation korrigieren. Abstand der Stützpunkte (s. P-COMP-00018) in der Korrekturwerttabelle verringern oder weitere Zwischenpunkte einfügen, um die Korrekturwertänderung pro Intervall zu verkleinern
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Feldindex des betroffenen Korrekturwerts in der Korrekturwerttabelle
%3: | Aktueller Wert [Inkremente]
Aktueller Korrekturwert in Inkrementen (s. P-COMP-00023/P-COMP-00024)
%4: | Aktueller Wert [Inkremente]
Nächster Korrekturwert in Inkrementen (s. P-COMP-00023/P-COMP-00024)
%5: | Fehlerhafter Wert [Inkremente]
Differenz der beiden Korrekturwerte in Inkrementen
Fehlertyp | -