# ID 22088

Achsindex der programmierten Achse ausserhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Für eine Koppelkinematik sind zu viele Teilkinematiken konfiguriert. Die Anzahl der Teilkinematiken ergibt sich aus der Summe der Teilkinematiken pro Gruppe.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Prüfen, ob die Achsindizes zu den programmierten Achsbezeichnern oder log. Achsnummern innerhalb der definierten Grenzwerte liegen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Achsindex
%2: | Aktueller Wert [-]
Zugehörige logische Achsnummer
%3: | Aktueller Wert [-]
Zugehöriger Achsbezeichner
%4: | Unterer Grenzwert [-]
Minimaler Achsindex
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Maximaler Achsindex
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.