# ID 110593

Zusätzlicher 'Ready for Power Test' wird für diesen Antriebstyp nicht unterstützt.
Beschreibung | Dem Achsparameter P-AXIS-00709 wurde ein Wert ungleich -1 zugewiesen, und damit die zusätzliche 'Ready for Power'-Prüfung aktiviert, obwohl der in P-AXIS-00020 konfigurierte Antriebstyp diese Prüfung nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehermeldung, die zusätzliche 'Ready for Power' Prüfung wird wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00709 den Wert „-1“ zuweisen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00709.
%3: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00020.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00709.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.