# Methoden für die Messsimulation (P-AXIS-00112)

P-AXIS-00112 | Methoden für die Messsimulation
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Methode zur Berechnung des Messsignalortes festgelegt. Der Messsignalort ist die Position, bei deren Erreichen das Messsignal ausgegeben wird. In Abhängigkeit der gewählten Messmethode wird muss der entsprechende Wert in P-AXIS-00145 vorgegeben werden.

Bei Messmethode 1 ist P-AXIS-00145 mit der Achsposition zu belegen.

Parameter | meas_simu.meas_simu_mode
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 1: Das Messsignal wird gesetzt, wenn die vorgegebene Achsposition in Fahrtrichtung erreicht oder überschritten wird. (Interpretationsart : Achsposition *) 2: Messsignal wird nach einer bestimmten Anzahl von Takten gesetzt. (Interpretationsart: Zeit *)

3: Das Messsignal wird ausgelöst, sobald der prozentuale Restweg der Achse im Messsatz kleiner als der eingestellte Wert ist. (Interpretationsart: Teilstrecke *)

4: Messsignal wird gesetzt, wenn alle Achsen die Zielposition erreicht haben. (Interpretationsart: Bahnposition)

5: Messsignal wird gesetzt, wenn die erste Achse die Zielposition erreicht hat. Im Unterschied zu Modus 4 wird das Signal sofort gesetzt, wenn eine der programmierten Messachsen bereits auf der Zielposition steht. (Interpretationsart: Bahnposition)

6: Messsignal wird gesetzt, wenn ein geometrisches Objekt (z.B. Kugel) angetastet wird. Für eine genaue Beschreibung des Objekts siehe P-AXIS-00145. (Interpretationsart: Geometrie**)

Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | * Für die Modi 1, 2, 3 muss zusätzlich der Parameter P-AXIS-00145 gesetzt sein. ** Für den Modus 6 müssen zusätzlich die Parameter P-AXIS-00145 bis P-AXIS-00148 gesetzt sein.