# ID 60302

Leistungsabschaltung im Antrieb während der Positionierung.
Beschreibung | Während einer Spindelpositionierung (M19) wurden die Antriebsfreigaben zurückgesetzt. Dadurch kann das Positionsfenster (s. P-AXIS-00236) nicht mehr erreicht werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch des NC-Programms
Abhilfe | Klasse | 6 | Antriebsfreigaben erst nach Erreichen des Positionsfensters wegnehmen (s. „Achse in Position“ in [HLI// Kapitel: Statusinformation einer Achse])
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Satznummer [-]
Nummer des NC-Satzes, in der der Fehler aufgetreten ist.
Fehlertyp | -