# ID 140021

Kommandoausführung war nicht möglich.
Beschreibung | Bei der Ausführung eines Kommandos wurde vom Antrieb ein Fehler zurückgemeldet.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Fehlerdiagnose des Antriebes auslesen (Ident 95).
Parameter | %1: | Status [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016).
%2: | Logische Achsnummer [-]
Nummer des fehlerhaften Kommados.
%3: | Identnummer [-]
Fehlertyp | -