# Bitnummer Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 1' (P-AXIS-00676)

P-AXIS-00676 | Bitnummer Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 1'
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird angegeben, welches Bit in dem in P-AXIS-00675 konfigurierten Prozessdatum zur Übertragung des Freigabebits für Messtaster 1 zum Antrieb verwendet wird. Das niederwertigste Bit im Prozessdatum hat dabei die Nummer 0, der Maximalwert hängt von der Größe des verwendeten Prozessdatums ab.

Bei Verwendung des SERCOS-Steuerwortes zur Übertragung des 'Freigabe Messtaster 1' -Bits können nur die Bitnummern 6 und 7 verwendet werden (Echtzeitsteuerbits 1 und 2).

Parameter | antr.sercos.probe_1_realtime_bits.start_probing.bit_nr
Datentyp | SGN16
Datenbereich | -1 … MAX(SGN16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | -1
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Falls die hier konfigurierte Bitnummer ungültig ist, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-110613 und die Achsparameter P-AXIS-00118 (messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.