# Messsignal über achsspez. Steuerbitleiste (P-AXIS-00115)

P-AXIS-00115 | Messsignal über achsspezifische Steuerbitleiste
Beschreibung | Um auch externe Messsignale berücksichtigen zu können, wird ein Bit in der achsspezifischen Steuerbitleiste als Messsignal behandelt. Mit diesem Parameter wird diese Möglichkeit ausgewählt.
Parameter | kenngr.mess_signal_achs_steuer
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |  | Messmethode
P-AXIS-00117 (mess_signal_taster) | P-AXIS-00116 (mess_signal_sercos) | P-AXIS-00115 (mess_signal_achs_steuer)
Antriebs- simulation | X | - | X
Konventionelle Antriebsschnittstelle | X | - | X
SERCOS- Antriebsschnittstelle | X | X | X