# Y offset of the Cartesian basic coordination system (P-CHAN-00369)

P-CHAN-00369 | Y offset of the Cartesian basic coordinate system for belt synchronisation/throughfeed machining
Description | This parameter defines the Y offset of the basic coordinate system to align the machine to a conveyor belt.
Parameter | conveyor_sync.cart_t0_shift_y
Data type | REAL64
Data range | MIN(REAL64) ≤ cart_t0_shift_y ≤ MAX(REAL64)
Dimension | [0.1 µm]
Default value | 0.0
Remarks | Parameter available in TwinCAT as of CNC Build V3.1.3108.2