# Bedingte Aktivierung der Funktionalitäten (P-CHAN-00553)

P-CHAN-00553 | Bedingte Aktivierung der Funktionalitäten
Beschreibung | Mit diesem Parameter können Funktionen der CNC im Kanal konfiguriert werden, die in Abhängigkeit des Programmstartmodus aktiviert werden. Es besteht die Möglichkeit mehrere Einstellungen vorzudefinieren, die aktiviert werden sobald ein NC-Programm mit dem unter der Bedingung P-CHAN-00554 aufgeführten Bearbeitungsmodus gestartet wird.
Parameter | configuration.tool_radius_comp.fct_enable[<idx>] mit idx 0,1
Datentyp | STRING
Datenbereich | MULTI_PATH: 2-Pfadkonfiguration und 2-Pfadprogrammierung aktiv -: Keine Funktionalitäten festgelegt.
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Wird bei beim Programmstart kein individueller Bearbeitungsmodus festgelegt, so entspricht dies der Einstellung ISG_STANDARD.

Es werden die Standardeinstellungen unter dem Index 0 („fct_enable[0]“) verwendet.

Wegen Abwärtskompatibilität entspricht P-CHAN-00556 „fct_enable[0]“ dem bisherigen Parameter „function“ P-CHAN-00550.

Beide Schreibweisen bzw. Parameter können alternativ verwendet werden.