# ID 110568

Aenderung von feed_const_denom erfordert Neustart
Beschreibung | Es wurde versucht den Achsparameterlisten-Eintrag P-AXIS-00363 durch Aktualisierung der Achsparameterliste zu ändern und das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE in P-AXIS-00015 ist nicht gesetzt. Da sich durch eine Änderung von P-AXIS-00363 die Auflösung ändert wird die Änderung nicht übernommen, es ist ein Neustart der Steuerung nötig.
Reaktion | Klasse | 0 | Ausgabe einer Warnung, der geänderte Wert wird nicht übernommen
Abhilfe | Klasse | 0 | Neustart der Steuerung mit geändertem Parameter P-AXIS-00363
Parameter | %1: |
Achsnummer
%2: |
Fehlerhafter Wert
%3: |
Korrigierter Wert
Fehlertyp | -