# ID 21045

Channel parameters: Main spindle name used several times.
Description | The designation of a spindle P-CHAN-00007 is identical to the name of the main spindle P-CHAN-00053. This is not permitted. Example with error in channel parameter list: # Spindle data spdl_anzahl 2 #

main_spindle_ax_nr 6

main_spindle_name B

...

spindel[0].bezeichnung S

spindel[0].log_achs_nr 6

...

spindel[1].bezeichnung S2

spindel[1].log_achs_nr 11

Corrected example:

# Spindle data

spdl_anzahl 2

#

main_spindle_ax_nr 6

main_spindle_name

...

spindel[0].bezeichnung S1

spindel[0].log_achs_nr 6

...

spindel[1].bezeichnung S2

spindel[1].log_achs_nr 11

Response | Class | 1 | Start-up of the control is aborted.
Solution | Class | 1 | Modification of channel parameter list.
Parameter | %1: | Current value [-]
Designation of the main spindle
%2: | Logical axis number [-]
Logical axis number of the spindle with the same name
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.