# Programmierbeispiel

Kontur vorbohren

Dieses Beispiel behandelt das Vorbohren einer im NC-Programm definierten Konturtasche.

Der erste Zyklusaufruf aktiviert das Vorbohren. Neben dem Vorschub für das Bohren müssen diesem Zyklus die beim Taschenfräsen verwendeten Parameter übergeben werden, um die Eintauchpunkte des Fräszyklus berechnen zu können.

Nach dem Vorbohren erfolgt ein Werkzeugwechsel, bevor die Konturtasche gefräst wird.

#VAR

V.L.SurfacePosition = 0 ( Z-Position of workpiece surface )

V.L.RetractionPlane = 100 ( Z-Position of retraction plane )

V.L.SafetyClearance = 10 ( relative value of safety clearance )

; Parameter pre drilling cycle (SysMillContourPreDrilling)

V.L.DrillFeed = 200 ( drilling feedrate in Z )

V.L.RadiusReferenceCycle = 2.5 ( tool radius of reference cycle (D5))

V.L.ReferenceCycle = 1 ( reference cycle = pocket milling )

V.L.NumberOfFeeds = 3 ( amount of feeds )

V.L.DrillMachiningMode = 2 ( drill machining mode )

V.L.ReturnClearance = .5 ( return clr. for chip breaking/evac.)

; Parameter reference cycle (SysMillContourPocket)

V.L.FeedRateZ = 1000 ( plunging feedrate )

V.L.Direction = 0 ( up cut milling )

V.L.DepthOfPocket = 20 ( depth of pocket )

V.L.MaxIncrementZ = 10 ( maximal infeed in Z )

V.L.MaxIncrementXY = 2.2 ( maximal infeed in XY )

V.L.PlungingModeZ = 1 ( Plunging mode 1 )

V.L.ContourID = 1 (Idendification number pocket contour)

#ENDVAR

G0 G90 ZV.L.RetractionPlane F2000

; contour definition:

#CONTOUR BEGIN[ID = 1]

G1 G90 X60 Y0

G1 G91 Y40

G1 G91 X-20

G1 G90 X20 Y60

G1 X0 Y40

G161 G03 X0 Y0 I0 J20

G1 X60

#CONTOUR END

T6 D6 ( Tool data )

M6 ( Tool change )

G90 G54 S1000 M03 F5000 ( Technology data )

G00 Z100 ( Go to z start position )

G00 X0 Y0 ( Go to center of circle )

; pre drilling call:

L CYCLE [NAME = SysMillContourPreDrilling.ecy \

@P1 = V.L.SurfacePosition \

@P2 = V.L.RetractionPlane \

@P3 = V.L.SafetyClearance \

@P4 = V.L.DepthOfPocket \

@P6 = V.L.MaxIncrementXY \

@P11 = V.L.NumberOfFeeds \

@P31 = V.L.DrillMachiningMode \

@P35 = V.L.ReferenceCycle \

@P61 = V.L.ReturnClearance \

@P130 = V.L.RadiusReferenceCycle \

@P132 = V.L.DrillFeed \

@P50 = V.L.ContourID \

]

T8 D8 ( Tool data, radius = 2.5 )

M6 ( Tool change )

G90 S6000 M03 F5000 ( Technology data )

; polynomial contouring for smooth movements

#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]

G261

; reference cycle call:

L CYCLE [NAME = SysMillContourPocket.ecy \

@P1 = V.L.SurfacePosition \

@P2 = V.L.RetractionPlane \

@P3 = V.L.SafetyClearance \

@P4 = V.L.DepthOfPocket \

@P5 = V.L.MaxIncrementZ \

@P6 = V.L.MaxIncrementXY \

@P21 = V.L.FeedRateZ \

@P31 = "Roughing" \

@P32 = V.L.PlungingModeZ \

@P50 = V.L.ContourID \

]

G260

M30