# ID 21994

Pfad aus der Hochlaufliste wird nicht übernommen.
Beschreibung | Die Programmpfade der NC-Kanäle können entweder in den Kanallisten (P-CHAN-00401 bis P-CHAN-00404) oder in der Hochlaufliste (P-STUP-00018 bis P-STUP-00021) konfiguriert werden. Hierbei werden die Programmpfade aus den Kanallisten prior behandelt. Die Übernahme der Programmpfade aus der Hochlaufliste wird verworfen. Der Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 6 | Die Konfiguration der Programmpfade für den Kanal aus einer der beiden Listen vor dem nächsten Hochlauf entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Pfad aus der Hochlaufliste
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Logische Pfadnummer
%3 | Fehlerhafter Wert [-]
Pfadpriorität
%4 | Fehlerhafter Wert [-]
Pfadtyp
Fehlertyp |