# ID 110613

Fuer das 'start_probing' Signal wurde eine ungueltige Bitnummer konfiguriert.
Beschreibung | Bei der Konfiguration der SERCOS-Echtzeitsteuersignale für das Signal 'Messtaster 1/2 Freigabe' wurde in P-AXIS-00676 (Messtaster 1) bzw. P-AXIS-00682 (Messtaster 2) eine ungültige Bitnummer eingetragen.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe einer Fehlermeldung, die Achsparameter P-AXIS-00118 (Messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00676/bzw. P-AXIS-00682 korrigieren.
Parameter | %1: |
Log. Achsnummer
%2: |
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00676/bzw. P-AXIS-00682
%3: |
Zulässiger Minimalwert
%4: |
Zulässiger Maximalwert
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.