# ID 120604

Bei aktiver Liftbewegung darf kein weiterer Start einer Liftbewegung programmiert werden.
Beschreibung | Zwischen LIFT_START und LIFT_END wurde eine weitere Liftbewegung programmiert. Dies ist nicht erlaubt.
Reaktion | Klasse | 2 | Liftbewegung wird nicht ausgeführt. Alle Achsen Stopp.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entfernen der zweiten Liftbewegung.
Parameter | %1: |
Satznummer von LIFT_START der ersten Liftbewegung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.