# Sollruck einer Orientierungsachse im Handbetrieb (P-CHAN-00343)

P-CHAN-00343 | Sollruck einer Orientierungsachse im Handbetrieb
Beschreibung | Über diesen Parameter wird die kartesische Dynamik bei einer A, B, C Bewegung einer Handbetriebsachse festgelegt.
Parameter | man_mode.vector_limit.j_max_ori
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 < j_max_ori < MAX(UNS32)
Dimension | mm/s³ oder °/s³
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: man_mode.vector_limit.j_max_ori 5000 [mm/s³]