# SysMillContourPath - Bahnfräsen

Dieser Zyklus dient dem Bahnfräsen.

Beim Bahnfräsen kann ein im Voraus definierter 2D-Konturpfad abgetragen werden. Dieser muss nicht geschlossen sein (Start und Ende identisch). Bei der Bearbeitung kann zudem eine Werkzeugradiuskorrektur mit optionalem Schlichtaufmaß am Rand und Grund angewählt werden. Zusätzlich ist es möglich, dem Fräsvorgang verschiedene An- und Abfahrtsbewegungen hinzuzufügen.

Die geometrische Beschreibung der Kontur in der X- und Y-Achse erfolgt über eine Konturdefinition.

Abb.: SysMillContourPath

## Weiterführende Informationen

- Ablauf
- Parametrierung
- Syntax
- Programmierbeispiel