# ID 50499

Spindeldrehzahl 0.
Beschreibung | Bei den Drehfunktionen Umdrehungsvorschub G95 und Gewindeschneiden G33 wird aus der programmierten Spindeldrehzahl der Bahnvorschub abgeleitet. Die über das S-Wort programmierte Spindeldrehzahl darf aus diesem Grund bei den oben genannten aktiven Drehfunktionen nicht 0 sein.

Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Drehfunktionen].

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Spindeldrehzahl > 0 programmieren!
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.