# Schalten der Defaultvorschubachse (P-CHAN-00096)

P-CHAN-00096 | Festlegen der schwächsten Achse als Defaultvorschubachse
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird festgelegt, welche Defaulteinstellung bzgl. Vorschubachsen gültig ist. Wird der Parameter mit 0 belegt, so gelten nach dem Hochlauf der Steuerung die Defaultvorschubachsen in den achsspezifischen Einstellungen (gruppe [i].*).

Wird der Parameter mit 1 belegt, so wird automatisch die Achse mit der längsten Fahrzeit ('schwächste Achse') mit dem programmierten Vorschub (F-Wort) bewegt. Alle anderen Achsen werden dann als Mitschleppachsen behandelt.

Parameter | feed_to_weakest_axis
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Defaultvorschubachsen der achsspezifischen Einstellung sind gültig. 1: Schwächste Achse ist Defaultvorschubachse.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |