# Art der Stützpunkt-Rasterung (P-COMP-00031)

P-COMP-00031 | Art der Stützpunkt-Rasterung
Beschreibung | Mit dem Parameter wird festgelegt, ob für die beiden Masterachsen der identische Stützpunktabstand verwendet wird oder ob die Abstände für die beiden Masterachse individuell festgelegt werden.
Parameter | kw.crosscomp2.grid
Datentyp | STRING
Datenbereich | QUADRATIC: Für die beiden Masterachsen wird der identische Stützpunktabstand interval (P-COMP-00009) verwendet RECTANGULAR: Für die beiden Masterachsen können unterschiedliche Stützpunktabstände interval1 (P-COMP-00032) und interval2 (P-COMP-00033) eingestellt werden.
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | QUADRATIC
Anmerkungen |