# Programmierbeispiel

Messen in Y-Achse

; touchprobe activtion

T1 D1

M6

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y-50

Z-10

#VAR

;input parameters

V.L.MeasDistY = 10

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

;output parameters

V.CYC.SysRetY

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs2.ecy" \

@P5 = V.L.MeasDistY \

@P7 = V.L.ZeroOffsetNumber \

]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetY =%f", V.CYC.SysRetY]

G0 Z10

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.