# Letzter Index der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00065)

P-COMP-00065 | Letzter Index der Korrekturwerttabelle
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der letzte gültige Index in der Tabelle der Masterachse bestimmt werden. Die Tabelle beginnt immer mit Index 0
Parameter | kw.crosstalk.last_index
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 ≤ P-COMP-00065 < 5
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.32