# ID 50882

Restwegloeschen waehrend Fahren auf Festanschlag nicht moeglich.
Beschreibung | Während Fahren auf Festanschlag [FCT-M8] kann die Funktion Restweglöschen (siehe [FCT-C28]) nicht verwendet werden. Fahren auf Festanschlag muss vorher abgewählt werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Modifizieren der Abläufe im NC-Programm und der SPS.
Fehlertyp | -