# ID 120485

Bewegungspfad verletzt Schutzraum.
Beschreibung | Der programmierte Bewegungspfad zwischen Startpunkt und Zielpunkt verletzt einen aktivierten Schutzraum. Ein Schutzraum darf nicht von einem Werkzeugmittelpunkt verletzt werden. Er kann auszirkularen oder polygonalen Area mit konstanter dritter Ebene bestehen. Siehe auch FCT-C14.
Reaktion | Klasse | 2 | Alle Achsen sofort stoppen
Abhilfe | Klasse | 6 | Beachten Sie die definierten, aktivierten Schutzräume
Parameter | %1: | Identnummer [-]
Area Id Nummer des verletzten Schutzraumes.
%2: | Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Startpunkt der Bewegung.
%3: | Endwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Zielpunkt der Bewegung.
%4: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Verletzender Schnittpunkt des Bewegungspfad.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.