# Beispiel mit MVS_SLM

Satzübergreifende, implizite Synchronisation bei Übergang zum nächsten Vorschub-Bewegungssatz (G01, G02, G03). Bewegungsfreigabe über das Ende dieses Bewegungssatzes hinaus erst nach Quittierung der M-Funktion durch die PLC

Initialisierung in der Kanalparameterliste:

`m_synch[..] 0x4000`

## Programmierbeispiel

MVS_SLM

N05 M24 (M24,Synchronisationstyp MVS_SLM)

N10 M25 G00 X25 (M25,Synchronisationstyp MVS_SLM)

N20 X50

N30 X75

N40 X100

N50 G01 X125 F2000 <--Triggerung von M24, M25 vor

Ausführung des Bewegungssatzes

N60 Z100

M30

Abb.: Synchronisationsart MVS_SLM

## Hinweis

Wird die MVS_SLM M-Funktion im Vorschubbewegungssatz programmiert, so erfolgt entsprechend MVS_SVS die Synchronisation vor Beginn dieser Bewegung.

Bsp.: N10 G01 F100 M24