# ID 70338

Kein Lageistwert fuer eine Eingangsachse der achsspez. Transformation konfiguriert.
Beschreibung | Für eine achsspezifische Istwerttransformation wurde als zusätzliche Eingangsvariable eine Achse konfiguriert, für die kein Lageistwert konfiguriert wurde.
Reaktion | Klasse | 5 | Ausgabe dieser Fehlermeldung, als Ausgangsvariable der Transformation wird 0 ausgegeben, für die Achse wird Nachführbetrieb gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 7 | Konfiguration ändern, als zusätzliche Eingangsvariablen der achsspezifischen Transformation sind nur Lageistwerte möglich.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Achse ohne konfigurierten Lageistwert.
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse ohne konfigurierten Lageistwert.
Fehlertyp | -