# ID 110606

Ungültige Kombination von P-AXIS-00704 und P-AXIS-00261 konfiguriert.
Beschreibung | Die Achsparameter P-AXIS-00704 und P-AXIS-00261 wurden mit einander wiedersprechenden Werten belegt. Wenn P-AXIS-00261 gesetzt ist dürfen für P-AXIS-00704 nur die Werte 'DEFAULT' oder 'EDGE_TRIGGERED' verwendet werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00704 wird auf 'EDGE_TRIGGERED' gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wenn die Flankenauswertung des 'gantry_on' Signals genutzt werden soll die folgende Einstellung verwenden: P-AXIS-00704 = 'EDGE_TRIGGERED' und P-AXIS-00261 = 0. Wenn die Flankeauswertung nicht verwendet werden soll, P-AXIS-00261 = 0 und entsprechend der gewünschten Funktionalität entweder P-AXIS-00704 = 'DEFAULT' oder P-AXIS-00704 = 'ONLY_CONTROL_UNIT' setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer
%2: | Aktueller Wert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00261.
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00704.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00261.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.